================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了ADC模块的Tempsensor功能，并通过串口打印出温度值。

Function descriptions:
This example demonstrates the Tempsensor function of the ADC module, and prints
the temperature value through the serial port.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32CA80_STK
MDK版本： 5.28

Test environment:
Test board: PY32CA80_STK
MDK Version: 5.28
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 串口每隔1s打印一次采集到的温度值。

Example execution steps:
1. Compile and download the program and run it;
2. The serial port prints the collected temperature values every 1 second.
================================================================================
通过USB转TTL模块连接PC与STK板,STK板与USB转TTL模块的连线方式如下；
STK板          USB转TTL模块
PB4(TX)   -->  RX
GND       -->  GND
UART配置为波特率9600

Notes:
Connect the PC to the STK board through the USB to TTL module, and the connection
method between the STK board and the USB to TTL module is as follows:
STK board     USB to TTL module
PB4(TX)  -->  RX
GND      -->  GND
UART is configured as BaudRate 9600
================================================================================